**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**на поставку бульдозеров в рамках строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань,**

**для нужд АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»**

**(Лот № 15-ММ-2019-УСГС-СГТЭЦ)**

1. **Наименование закупаемой продукции:**

Поставка бульдозеров в рамках строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань, для нужд АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее Продукция).

1. **Заказчик:** Акционерное Общество «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Юридический адрес: 685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корпус 2.

Почтовый адрес: 685918, п. Уптар, ул. Усть-Илимская, д. 3.

**3. Цели и задачи.**

Для эксплуатационных нужд ТЭЦ в г. Советская Гавань и исполнения договора подряда № СГТЭЦ-18/0057 от 28.05.2018г. в рамках инвестиционного проекта «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань. Хабаровский край».

**4. Требования к закупаемой продукции.**

4.1. Поставка бульдозеров, а также их характеристики должны соответствовать требованиям таблицы № 2 настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен заполнить столбец № 4 Таблицы № 1, столбец № 6 Таблицы № 2 «Предложение Участника» в соответствии с рекомендациями Заказчика, указанными в столбце № 3 таблицы № 1, № 2, 3, 4, 5 таблицы № 2. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

**Таблица №1**

| п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Место поставки продукции | Объект: «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край», расположенный по адресу: город Советская Гавань, улица Кишиневская, дом 2  **В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования.** |  |
| 2 | Объём поставки продукции | Поставка продукции должна быть выполнена в полном соответствии и объеме Таблицы №2 настоящего ТТ.  **В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования.** |  |
| 3 | Требования к закупаемой продукции | 3.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия, год выпуска не ранее 2019 г.  3.2. Поставляемая Продукция должна сопровождаться пакетом документов необходимым для регистрации в Гостехнадзоре, каталогом деталей соответствующей модели и комплектации, руководством по эксплуатации и обслуживанию автомобиля соответствующей модели и комплектации, не иметь таможенных ограничений на территории РФ, соответствовать требованиям «Технического регламента таможенного союза» ТР ТС 018/2011.  3.3. Поставляемая Продукция должна быть полностью укомплектована, исправна и годна к эксплуатации, должно быть выполнено предпродажное сервисное обслуживание в соответствии с установленными заводом-изготовителем объемами работ в специализированном дилерском центре.  3.4. Продукция должна быть поставлена в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать её сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемую продукцию от внешних воздействий, а так-же обеспечивать её сохранность при проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.  **В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований по каждому подпункту.** |  |
| 4 | Срок гарантии на Продукцию | Гарантийный срок на товар устанавливается и исчисляется в соответствии с требованиями изготовителя, с даты подписания Покупателем Акта приема-передачи товара (и появления соответствующей отметки в гарантийной регистрации в руководстве по гарантийному обслуживанию) и ограничивается наработкой 4000 м/ч или сроком эксплуатации товара 2 год с даты передачи товара Покупателю (в зависимости от того, что наступит ранее) с учетом положений руководства по гарантийному обслуживанию.  **В столбце 4 Участник должен указать срок гарантии на поставляемую продукцию.** |  |

**5. Необходимые технические характеристики и количество закупаемой Продукции:**

**Таблица № 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Технические требования** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Предложение**  **участника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Гусеничный бульдозер KOMATSU D155A-5 (-30С) (либо эквивалент) | Рыхлительный агрегат для выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах I-IV категории в т.ч. на мерзлых и разборно-скальных.  Масса рыхлительного агрегата –  не более 38 700 кг.  Стандарт двигателя – не выше Евро 2.  Дизельный двигатель, количество цилиндров – не более 6.  Управление бульдозером - джойстиковое.  Мощность двигателя – не менее 305 л/с.  Максимальное тяговое усилие – 65 000 кгс.  Дорожный просвет – не менее 485 мм. Тип двигателя с водяным охлаждением, 4-х тактный, с верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением. Рабочий объем двигателя – не менее 15,24 л. Максимальный крутящий момент – 1 432 Нм.  Принудительная смазка шестеренчатым насосом. Метод охлаждения – водяное. Система силовой передачи - мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, управление одним рычагом, взаимосвязана с тормозом управления. Подвеска качающегося типа, с балансиром. Габаритные размеры максимальные – 8155х3955х3500 мм.  Наличие кондиционера, работающего в режиме охлаждение/нагрев.  Рыхлительный агрегат в комплекте:  - с полусферическим отвалом объёмом – не менее 8,8 м³,  с гидравлическим перекосом;  - однозубым рыхлителем  (с переменным углом рыхления);  - ЗИП.  Исполнение для эксплуатации при температурах до -30°С включительно: морозоустойчивые уплотнения в катках, направляющих колёсах, конечных передачах, соответствующее исполнение стартера, генератора, аккумуляторных батарей и т.д. | шт. | 3 |  |
| **В столбце 6 Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту** | | | | | | |

5.1. В столбце № 7 Участник должен указать достоверные технические характеристики предлагаемой продукции, при этом Заказчик вправе запросить документы подтверждающие соответствие предлагаемой продукции необходимым техническим характеристикам, указанным в п.5 Таблица № 2 настоящих технических требований (копию технического паспорта, сертификата и т.д.).

5.2. В техническую часть заявки участника должны быть включены изображения товара: фотографии и т.п.;

**6. Сроки поставки:**

6.1. Начало поставки Продукции – с даты заключения договора.

6.2. Окончание поставки Продукции – в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора.

**7. Требования к участнику:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Требования к участнику** | | |  |
| **№**  **п/п** | **Наименование параметра** | **Требование заказчика** | **Предложение участника** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования к опыту | Наличие у Участника совокупного опыта поставки дорожно-строительной техники, аналогичных указанным в настоящих технических требованиях, при этом, участником должны быть исполнены обязательства (выполнена поставка), в общем/совокупном объеме не менее 30 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении за последние 5 лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.  *Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме № 9 «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке и подтверждающих документов на указанные в справке сведения (копии договоров и товарных накладных (или УПД), подписанных с обеих сторон).*  Сведения не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются. |  |
| 2 | Требования к участнику | Участник закупки должен являться производителем, или представительством производителя, или дистрибьютором, или официальным дилером по продаже транспортных средств, или иным лицом (в том числе аффилированным с производителем), имеющим право осуществлять продажу транспортных средств от имени производителя.  *Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления в составе заявки копии одного или нескольких следующих документов, подтверждающих право продажи транспортных средств от лица производителя: сертификат производителя, дилерский договор/соглашение с производителем, договор поручения, агентский договор, документы, подтверждающие принадлежность Участника закупки и производителя к одной группе лиц (в том числе аффилированность).* |
| **В столбце 4 Участник должен указать номер страницы (номер, наименование документа и т.п.) заявки, где представлена справка и подтверждающие документы.** | | |

**8. Требования к документации по ценообразованию:**

8.1. Участник должен предоставить:

8.1.1. Спецификацию в соответствии с Приложением № 7 к Документации о закупке Структура НМЦ (в формате «Excel») в которой указана цена за единицу.

8.1.2. Стоимость Продукции в предложении участника указывается с учетом НДС/без НДС, и должна включать прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Продукции до Места поставки, погрузку, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых использования Продукции (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т.ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Продукции и исполнением иных обязательств по Договору.

**9. Приложения к настоящим Техническим Требованиям:**

9.1. Приложение № 1 Спецификация на поставку бульдозеров в рамках строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань;

Приложение № 1

к Техническим требованиям

**Спецификация**

на поставку бульдозеров в рамках строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Продукции** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за 1 ед. в руб. без НДС** | **Итого в руб. без НДС** |
| 1 | Гусеничный бульдозер KOMATSU D155A-5 (-30С) (либо эквивалент) | шт. | 3 |  |  |
|  | Итого в руб. без НДС | | |  |  |
|  | НДС 20% в руб. | | |  |  |
|  | Итого в руб. с учетом НДС | | |  |  |