

**Протокол № 2**

**заседания закупочной комиссии по аукциону в электронной форме на право заключения договора на поставку бульдозеров в рамках строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань**

**для нужд АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (Лот № 15-ММ-2019-УСГС-СГТЭЦ)**

город Москва 22.08.2019

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку бульдозеров в рамках строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань для нужд АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»   
(Лот № 15-ММ-2019-УСГС-СГТЭЦ).

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** В адрес Организатора поступило **11 (одиннадцать)** заявок на участие в закупке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Дата и время регистрации заявки** | **Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер** |
|  | 28.06.2019 13:49 (MSK +03:00) | 1. Участник № 1 |
|  | 01.07.2019 08:32 (MSK +03:00) | 1. Участник № 2 |
|  | 01.07.2019 10:22 (MSK +03:00) | 1. Участник № 3 |
|  | 01.07.2019 10:37 (MSK +03:00) | 1. Участник № 4 |
|  | 01.07.2019 10:38 (MSK +03:00) | 1. Участник № 5 |
|  | 05.07.2019 16:45 (MSK +03:00) | 1. Участник № 6 |
|  | 09.07.2019 16:15 (MSK +03:00) | 1. Участник № 7 |
|  | 10.07.2019 08:42 (MSK +03:00) | 1. Участник № 8 |
|  | 10.07.2019 09:57 (MSK +03:00) | 1. Участник № 9 |
|  | 10.07.2019 10:53 (MSK +03:00) | 1. Участник № 10 |
|  | 10.07.2019 11:56 (MSK +03:00) | 1. Участник № 11 |

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.**

**РЕШИЛИ:**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих Участников:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата и время регистрации заявки** | **Идентификационный номер Участника** | **Цена заявки, руб. без НДС** | **Примечания** |
| 1 | 28.06.2019 13:49 (MSK +03:00) | 1. Участник № 1 | 1. 75 958 335,00 | 1. - |
| 2 | 01.07.2019 08:32 (MSK +03:00) | 1. Участник № 2 | 1. 75 958 335,00 | 1. - |
| 3 | 01.07.2019 10:22 (MSK +03:00) | 1. Участник № 3 | 1. 46 125 000,00 | 1. - |
| 4 | 01.07.2019 10:37 (MSK +03:00) | 1. Участник № 4 | 1. 75 958 335,00 | 1. - |
| 5 | 01.07.2019 10:38 (MSK +03:00) | 1. Участник № 5 | 1. 75 958 335,00 | 1. - |
| 6 | 05.07.2019 16:45 (MSK +03:00) | 1. Участник № 6 | 1. 75 000 000,00 | 1. - |
| 7 | 09.07.2019 16:15 (MSK +03:00) | 1. Участник № 7 | 1. 75 958 335,00 | 1. - |
| 8 | 10.07.2019 08:42 (MSK +03:00) | 1. Участник № 8 | 1. 75 958 335,00 | 1. - |
| 9 | 10.07.2019 09:57 (MSK +03:00) | 1. Участник № 9 | 1. 75 958 335,00 | 1. - |
| 10 | 10.07.2019 10:53 (MSK +03:00) | 1. Участник № 10 | 1. 75 578 543,31 | 1. - |
| 11 | 10.07.2019 11:56 (MSK +03:00) | 1. Участник № 11 | 1. 75 958 335,00 | 1. - |

**ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки Участника № 3.**

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника № 3 от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов 4.9.6 а) и г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В составе заявки Участника не предоставлены договоры и первичная документация, подтверждающая опыт аналогичных поставок, что не соответствует условиям подпункта 1 пункта 7 «Требования к участнику» Технических требований (Приложения № 1 к Документации о закупке), в котором установлено следующее:   «*1. Требования к опыту*  *Наличие у Участника совокупного опыта поставки дорожно-строительной техники, аналогичных указанным в настоящих технических требованиях, при этом, участником должны быть исполнены обязательства (выполнена поставка), в общем/совокупном объеме не менее 30 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении за последние 5 лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.*  *Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме № 9 «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке и подтверждающих документов на указанные в справке сведения (копии договоров и товарных накладных (или УПД), подписанных с обеих сторон).*  *Сведения не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются»*. |
| 1. Предлагаемая к поставке продукция Участника не соответствует требованиям Заказчика к наработке (в заявке Участника 2000 м/ч) и к сроку гарантии на продукцию (в заявке Участника 1 год), что не соответствует условиям подпункта 4 таблицы 1 раздела 4 «Требования к закупаемой продукции» Технических требований (Приложения № 1 к Документации о закупке), в котором установлено следующее:   *«4. Срок гарантии на Продукцию*  *Гарантийный срок на товар устанавливается и исчисляется в соответствии с требованиями изготовителя, с даты подписания Покупателем Акта приема-передачи товара (и появления соответствующей отметки в гарантийной регистрации в руководстве по гарантийному обслуживанию) и ограничивается наработкой 4000 м/ч или сроком эксплуатации товара 2 год с даты передачи товара Покупателю (в зависимости от того, что наступит ранее) с учетом положений руководства по гарантийному обслуживанию.*  *В столбце 4 Участник должен указать срок гарантии на поставляемую продукцию»*. |
| 1. Технические характеристики предлагаемой к поставке продукции Участника не соответствует требованиям Заказчика к количеству цилиндров дизельного двигателя (в заявке Участника не указано), к принципу управления (в заявке Участника рычагами) и к габаритным размерам (в заявке Участника 9034х4130х3725 мм), что не соответствует условиям подпункта 1 таблицы 2 раздела 4 «Требования к закупаемой продукции» Технических требований (Приложения № 1 к Документации о закупке), в котором установлено следующее:   *«1. Гусеничный бульдозер KOMATSU D155A-5 (-30С) (либо эквивалент) <...>*  *Масса рыхлительного агрегата – не менее 38 700 кг.*  *Стандарт двигателя – не выше Евро 2.*  *Дизельный двигатель, количество цилиндров – не менее 6, не более 8.*  *Управление бульдозером - джойстиковое.*  *Мощность двигателя – не менее 305 л/с.*  *Тяговое усилие – не менее 48 000 кгс.*  *Дорожный просвет – не менее 485 мм.*  *Тип двигателя с водяным охлаждением, 4-х тактный, с верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением.*  *Рабочий объем двигателя – не менее 14 л., не более 15,24 л.*  *Максимальный крутящий момент – 1 432 Нм.*  *Принудительная смазка шестеренчатым насосом.*  *Метод охлаждения – водяное.*  *Система силовой передачи – мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, управление одним рычагом, взаимосвязана с тормозом управления, либо электромеханическая с вентильно-индукторными электромашинами переменного тока (ВИД) двухскоростная с автоматическим изменением тяговых усилий и скоростей движения в зависимости от тягового сопротивления. Подвеска качающегося типа, с балансиром.*  *Габаритные размеры – не менее 8155х3955х3500 мм, не более 8560х4250х3800 мм. <...>»*. |

**ВОПРОС № 3. Об отклонении заявки Участника № 10.**

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника № 10 от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта 4.9.6 г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Технические характеристики предлагаемой к поставке продукции Участника не соответствует требованиям Заказчика к топливному стандарту двигателя (в заявке Участника Евро 4), к рабочему объему двигателя (в заявке Участника 11,12л), к максимальному крутящему моменту (в заявке Участника 1870 Нм) и к системе силовой передачи (в заявке Участника гидростатическая трансмиссия в арктическом исполнении (ГСТ) обеспечивает автоматическое бесступенчатое изменение скорости во всем диапазоне), что не соответствует условиям подпункта 1 таблицы 2 раздела 4 «Требования к закупаемой продукции» Технических требований (Приложения № 1 к Документации о закупке), в котором установлено следующее:   *«1. Гусеничный бульдозер KOMATSU D155A-5 (-30С) (либо эквивалент) <...>*  *Масса рыхлительного агрегата – не менее 38 700 кг.*  *Стандарт двигателя – не выше Евро 2.*  *Дизельный двигатель, количество цилиндров – не менее 6, не более 8.*  *Управление бульдозером - джойстиковое.*  *Мощность двигателя – не менее 305 л/с.*  *Тяговое усилие – не менее 48 000 кгс.*  *Дорожный просвет – не менее 485 мм.*  *Тип двигателя с водяным охлаждением, 4-х тактный, с верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением.*  *Рабочий объем двигателя – не менее 14 л., не более 15,24 л.*  *Максимальный крутящий момент – 1 432 Нм.*  *Принудительная смазка шестеренчатым насосом.*  *Метод охлаждения – водяное.*  *Система силовой передачи – мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, управление одним рычагом, взаимосвязана с тормозом управления, либо электромеханическая с вентильно-индукторными электромашинами переменного тока (ВИД) двухскоростная с автоматическим изменением тяговых усилий и скоростей движения в зависимости от тягового сопротивления. Подвеска качающегося типа, с балансиром.*  *Габаритные размеры – не менее 8155х3955х3500 мм, не более 8560х4250х3800 мм. <...>»*. |

**ВОПРОС № 4. Об отклонении заявки Участника № 1.**

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника № 1 от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта 4.9.6 г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Технические характеристики предлагаемой к поставке продукции Участника не соответствует требованиям Заказчика к максимальному крутящему моменту (в заявке Участника 1509 Нм) и к габаритным размерам (в заявке Участника 8639х4130х3725 мм), что не соответствует условиям подпункта 1 таблицы 2 раздела 4 «Требования к закупаемой продукции» Технических требований (Приложения № 1 к Документации о закупке), в котором установлено следующее:   *«1. Гусеничный бульдозер KOMATSU D155A-5 (-30С) (либо эквивалент) <...>*  *Масса рыхлительного агрегата – не менее 38 700 кг.*  *Стандарт двигателя – не выше Евро 2.*  *Дизельный двигатель, количество цилиндров – не менее 6, не более 8.*  *Управление бульдозером - джойстиковое.*  *Мощность двигателя – не менее 305 л/с.*  *Тяговое усилие – не менее 48 000 кгс.*  *Дорожный просвет – не менее 485 мм.*  *Тип двигателя с водяным охлаждением, 4-х тактный, с верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением.*  *Рабочий объем двигателя – не менее 14 л., не более 15,24 л.*  *Максимальный крутящий момент – 1 432 Нм.*  *Принудительная смазка шестеренчатым насосом.*  *Метод охлаждения – водяное.*  *Система силовой передачи – мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, управление одним рычагом, взаимосвязана с тормозом управления, либо электромеханическая с вентильно-индукторными электромашинами переменного тока (ВИД) двухскоростная с автоматическим изменением тяговых усилий и скоростей движения в зависимости от тягового сопротивления. Подвеска качающегося типа, с балансиром.*  *Габаритные размеры – не менее 8155х3955х3500 мм, не более 8560х4250х3800 мм. <...>»*. |

**ВОПРОС № 5. Об отклонении заявки Участника № 2.**

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника № 2 от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта 4.9.6 г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Технические характеристики предлагаемой к поставке продукции Участника не соответствует требованиям Заказчика к количеству цилиндров дизельного двигателя (в заявке Участника 12), к рабочему объему двигателя (в заявке Участника 25,8л), к максимальному крутящему моменту (в заявке Участника 2230 Нм) и к габаритным размерам (в заявке Участника 9297х4270х4037 мм), что не соответствует условиям подпункта 1 таблицы 2 раздела 4 ТТ (Приложения № 1 к Документации о закупке «Требования к участникам», что не соответствует условиям подпункта 1 таблицы 2 раздела 4 «Требования к закупаемой продукции» Технических требований (Приложения № 1 к Документации о закупке), в котором установлено следующее:   *«1. Гусеничный бульдозер KOMATSU D155A-5 (-30С) (либо эквивалент) <...>*  *Масса рыхлительного агрегата – не менее 38 700 кг.*  *Стандарт двигателя – не выше Евро 2.*  *Дизельный двигатель, количество цилиндров – не менее 6, не более 8.*  *Управление бульдозером - джойстиковое.*  *Мощность двигателя – не менее 305 л/с.*  *Тяговое усилие – не менее 48 000 кгс.*  *Дорожный просвет – не менее 485 мм.*  *Тип двигателя с водяным охлаждением, 4-х тактный, с верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением.*  *Рабочий объем двигателя – не менее 14 л., не более 15,24 л.*  *Максимальный крутящий момент – 1 432 Нм.*  *Принудительная смазка шестеренчатым насосом.*  *Метод охлаждения – водяное.*  *Система силовой передачи – мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, управление одним рычагом, взаимосвязана с тормозом управления, либо электромеханическая с вентильно-индукторными электромашинами переменного тока (ВИД) двухскоростная с автоматическим изменением тяговых усилий и скоростей движения в зависимости от тягового сопротивления. Подвеска качающегося типа, с балансиром.*  *Габаритные размеры – не менее 8155х3955х3500 мм, не более 8560х4250х3800 мм. <...>»*. |

**ВОПРОС № 6. Об отклонении заявки Участника № 4.**

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника № 4 от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта 4.9.6 г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Технические характеристики предлагаемой к поставке продукции Участника не соответствует требованиям Заказчика к массе рыхлительного агрегата (в заявке Участника 38500 кг), к топливному стандарту двигателя (в заявке Участника Евро 4), к рабочему объему двигателя (в заявке Участника 11,1л), к максимальному крутящему моменту (в заявке Участника 1870 Нм) и к системе силовой передачи (в заявке Участника Трансмиссия гидростатическая с электронным управлением (аналог LIEBHER). Коробка передач исполнена парой гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением передач, автоматическим изменением тяговых усилий и скоростей движения в зависимости от тягового сопротивления. Тормозная система гидравлическая (гидрозамок) нормально замкнутые многодисковые фрикционы), что не соответствует условиям подпункта 1 таблицы 2 раздела 4 «Требования к закупаемой продукции» Технических требований (Приложения № 1 к Документации о закупке), в котором установлено следующее:   *«1. Гусеничный бульдозер KOMATSU D155A-5 (-30С) (либо эквивалент) <...>*  *Масса рыхлительного агрегата – не менее 38 700 кг.*  *Стандарт двигателя – не выше Евро 2.*  *Дизельный двигатель, количество цилиндров – не менее 6, не более 8.*  *Управление бульдозером - джойстиковое.*  *Мощность двигателя – не менее 305 л/с.*  *Тяговое усилие – не менее 48 000 кгс.*  *Дорожный просвет – не менее 485 мм.*  *Тип двигателя с водяным охлаждением, 4-х тактный, с верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением.*  *Рабочий объем двигателя – не менее 14 л., не более 15,24 л.*  *Максимальный крутящий момент – 1 432 Нм.*  *Принудительная смазка шестеренчатым насосом.*  *Метод охлаждения – водяное.*  *Система силовой передачи – мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, управление одним рычагом, взаимосвязана с тормозом управления, либо электромеханическая с вентильно-индукторными электромашинами переменного тока (ВИД) двухскоростная с автоматическим изменением тяговых усилий и скоростей движения в зависимости от тягового сопротивления. Подвеска качающегося типа, с балансиром.*  *Габаритные размеры – не менее 8155х3955х3500 мм, не более 8560х4250х3800 мм. <...>»*. |

**ВОПРОС № 7. Об отклонении заявки Участника № 5.**

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника № 5 от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов 4.9.6 а) и г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В составе заявки Участника представлена Выписка из ЕГРЮЛ от 23.05.2019, что не соответствует условию подпункта 1а) раздела 10.1 «Обязательные требования» Приложения № 3 к Документации о закупке (дата подачи заявки Участника – 01.07.2019), в котором установлено следующее:   *«1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, в том числе должен быть зарегистрирован в установленном порядке в качестве субъекта гражданского права.*  *а) Выписка из ЕГРЮЛ <…> в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, либо копия Выписки, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа, либо копия нотариально заверенной Выписки, выданной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявки <...>».* |
| 1. Технические характеристики предлагаемой к поставке продукции Участника не соответствует требованиям Заказчика к массе рыхлительного агрегата (в заявке Участника 37000 кг), к принципу управления (в заявке Участника клавишное), к тяговому усилию (в заявке Участника 46 600 кгс), к системе силовой передачи (в заявке Участников управление клавишами электрогидравлическое) и к габаритным размерам (в заявке Участника 7500х3976х3885 мм), что не соответствует условиям подпункта 1 таблицы 2 раздела 4 «Требования к закупаемой продукции» Технических требований (Приложения № 1 к Документации о закупке), в котором установлено следующее:   *«1. Гусеничный бульдозер KOMATSU D155A-5 (-30С) (либо эквивалент) <...>*  *Масса рыхлительного агрегата – не менее 38 700 кг.*  *Стандарт двигателя – не выше Евро 2.*  *Дизельный двигатель, количество цилиндров – не менее 6, не более 8.*  *Управление бульдозером - джойстиковое.*  *Мощность двигателя – не менее 305 л/с.*  *Тяговое усилие – не менее 48 000 кгс.*  *Дорожный просвет – не менее 485 мм.*  *Тип двигателя с водяным охлаждением, 4-х тактный, с верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением.*  *Рабочий объем двигателя – не менее 14 л., не более 15,24 л.*  *Максимальный крутящий момент – 1 432 Нм.*  *Принудительная смазка шестеренчатым насосом.*  *Метод охлаждения – водяное.*  *Система силовой передачи – мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, управление одним рычагом, взаимосвязана с тормозом управления, либо электромеханическая с вентильно-индукторными электромашинами переменного тока (ВИД) двухскоростная с автоматическим изменением тяговых усилий и скоростей движения в зависимости от тягового сопротивления. Подвеска качающегося типа, с балансиром.*  *Габаритные размеры – не менее 8155х3955х3500 мм, не более 8560х4250х3800 мм. <...>»*. |

**ВОПРОС № 8. Об отклонении заявки Участника № 7.**

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника № 7 от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта 4.9.6 г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Технические характеристики предлагаемой к поставке продукции Участника не соответствует требованиям Заказчика к массе рыхлительного агрегата (в заявке Участника 37200 кг), к максимальному крутящему моменту (в заявк Участника 1440 Нм) и к габаритным размерам (в заявке Участника 8650х4030х3640 мм), что не соответствует условиям подпункта 1 таблицы 2 раздела 4 «Требования к закупаемой продукции» Технических требований (Приложения № 1 к Документации о закупке), в котором установлено следующее:   *«1. Гусеничный бульдозер KOMATSU D155A-5 (-30С) (либо эквивалент) <...>*  *Масса рыхлительного агрегата – не менее 38 700 кг.*  *Стандарт двигателя – не выше Евро 2.*  *Дизельный двигатель, количество цилиндров – не менее 6, не более 8.*  *Управление бульдозером - джойстиковое.*  *Мощность двигателя – не менее 305 л/с.*  *Тяговое усилие – не менее 48 000 кгс.*  *Дорожный просвет – не менее 485 мм.*  *Тип двигателя с водяным охлаждением, 4-х тактный, с верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением.*  *Рабочий объем двигателя – не менее 14 л., не более 15,24 л.*  *Максимальный крутящий момент – 1 432 Нм.*  *Принудительная смазка шестеренчатым насосом.*  *Метод охлаждения – водяное.*  *Система силовой передачи – мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, управление одним рычагом, взаимосвязана с тормозом управления, либо электромеханическая с вентильно-индукторными электромашинами переменного тока (ВИД) двухскоростная с автоматическим изменением тяговых усилий и скоростей движения в зависимости от тягового сопротивления. Подвеска качающегося типа, с балансиром.*  *Габаритные размеры – не менее 8155х3955х3500 мм, не более 8560х4250х3800 мм. <...>»*. |

**ВОПРОС № 9. Об отклонении заявки Участника № 8.**

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника № 8 от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта 4.9.6 г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Технические характеристики предлагаемой к поставке продукции Участника не соответствует требованиям Заказчика к массе рыхлительного агрегата (в заявке Участника 37400 кг), к тяговому усилию (в заявке Участника 33 855 кгс), к дорожному просвету (в заявке Участника 404 мм), к максимальному крутящему моменту (в заявке Участника 1509 Нм), к системе силовой передачи (в заявке Участника с гидравлическим приводом, управление двумя рычагами) и к габаритным размерам (в заявке Участника7751х3940х3549 мм), что не соответствует условиям подпункта 1 таблицы 2 раздела 4 «Требования к закупаемой продукции» Технических требований (Приложения № 1 к Документации о закупке), в котором установлено следующее:   *«1. Гусеничный бульдозер KOMATSU D155A-5 (-30С) (либо эквивалент) <...>*  *Масса рыхлительного агрегата – не менее 38 700 кг.*  *Стандарт двигателя – не выше Евро 2.*  *Дизельный двигатель, количество цилиндров – не менее 6, не более 8.*  *Управление бульдозером - джойстиковое.*  *Мощность двигателя – не менее 305 л/с.*  *Тяговое усилие – не менее 48 000 кгс.*  *Дорожный просвет – не менее 485 мм.*  *Тип двигателя с водяным охлаждением, 4-х тактный, с верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением.*  *Рабочий объем двигателя – не менее 14 л., не более 15,24 л.*  *Максимальный крутящий момент – 1 432 Нм.*  *Принудительная смазка шестеренчатым насосом.*  *Метод охлаждения – водяное.*  *Система силовой передачи – мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, управление одним рычагом, взаимосвязана с тормозом управления, либо электромеханическая с вентильно-индукторными электромашинами переменного тока (ВИД) двухскоростная с автоматическим изменением тяговых усилий и скоростей движения в зависимости от тягового сопротивления. Подвеска качающегося типа, с балансиром.*  *Габаритные размеры – не менее 8155х3955х3500 мм, не более 8560х4250х3800 мм. <...>»*. |

**ВОПРОС № 10. Об отклонении заявки Участника № 9.**

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника № 9 от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов 4.9.6 а) и б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В составе заявки Участника не представлена Выписка из ЕГРЮЛ, что не соответствует условию подпункта 1а) раздела 10.1 «Обязательные требования» Приложения № 3 к Документации о закупке (дата подачи заявки Участника – 01.07.2019), в котором установлено следующее:   *«1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, в том числе должен быть зарегистрирован в установленном порядке в качестве субъекта гражданского права.*  *а) Выписка из ЕГРЮЛ <…> в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, либо копия Выписки, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа, либо копия нотариально заверенной Выписки, выданной не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявки <...>».* |
| 1. В составе заявки Участника не предоставлены договоры и первичная документация, подтверждающая опыт аналогичных поставок, что не соответствует условиям подпункта 1 пункта 7 «Требования к участнику» Технических требований (Приложения № 1 к Документации о закупке), в котором установлено следующее:   «*1. Требования к опыту*  *Наличие у Участника совокупного опыта поставки дорожно-строительной техники, аналогичных указанным в настоящих технических требованиях, при этом, участником должны быть исполнены обязательства (выполнена поставка), в общем/совокупном объеме не менее 30 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении за последние 5 лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.*  *Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме № 9 «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке и подтверждающих документов на указанные в справке сведения (копии договоров и товарных накладных (или УПД), подписанных с обеих сторон).*  *Сведения не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются»*. |

**ВОПРОС № 11. Об отклонении заявки Участника № 11.**

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника № 11 от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов 4.9.6 а) и г) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В составе заявки Участника не представлен Протокол разногласий к проекту Договора, что не соответствует условию пункта 6 раздела «Общая часть» Приложения № 4 к Документации о закупке, в котором установлено следующее: *«Заявка на участие в закупке должна содержать следующий комплект документов с учетом требований подраздела 4.5, а также иных условий настоящей Документации о закупке: <...>*   *6. Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации о закупке (подраздел 7.6)»*. |
| 1. Технические характеристики предлагаемой к поставке продукции Участника не соответствует требованиям Заказчика к массе рыхлительного агрегата (в заявке Участника 38500 кг), к топливному стандарту двигателя (в заявке Участника Евро 4), к рабочему объему двигателя (в заявке Участника 11,12л), к максимальному крутящему моменту (в заявке Участника 1870 Нм), к системе силовой передачи (в заявке Участника Гидростатическая (регулируемая объемная передача) двухпоточная (независимый контур левого/правого борта) реверсивная многодиапазонная), к типу подвески (в заявке Участника Подвеска трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой с вынесенной осью прокачки) и к габаритным размерам (в заявке Участника 8105х4115х3500 мм), что не соответствует условиям подпункта 1 таблицы 2 раздела 4 «Требования к закупаемой продукции» Технических требований (Приложения № 1 к Документации о закупке), в котором установлено следующее:   *«1. Гусеничный бульдозер KOMATSU D155A-5 (-30С) (либо эквивалент) <...>*  *Масса рыхлительного агрегата – не менее 38 700 кг.*  *Стандарт двигателя – не выше Евро 2.*  *Дизельный двигатель, количество цилиндров – не менее 6, не более 8.*  *Управление бульдозером - джойстиковое.*  *Мощность двигателя – не менее 305 л/с.*  *Тяговое усилие – не менее 48 000 кгс.*  *Дорожный просвет – не менее 485 мм.*  *Тип двигателя с водяным охлаждением, 4-х тактный, с верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением.*  *Рабочий объем двигателя – не менее 14 л., не более 15,24 л.*  *Максимальный крутящий момент – 1 432 Нм.*  *Принудительная смазка шестеренчатым насосом.*  *Метод охлаждения – водяное.*  *Система силовой передачи – мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, управление одним рычагом, взаимосвязана с тормозом управления, либо электромеханическая с вентильно-индукторными электромашинами переменного тока (ВИД) двухскоростная с автоматическим изменением тяговых усилий и скоростей движения в зависимости от тягового сопротивления. Подвеска качающегося типа, с балансиром.*  *Габаритные размеры – не менее 8155х3955х3500 мм, не более 8560х4250х3800 мм. <...>»*. |
| 1. В составе заявки Участника представлена копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний завершенный финансовый 2018г. (включающего в себя данные обязательной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный и предшествующий ему финансовый год) без отметки налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме и/или извещения о вводе сведений налоговым органом, что не соответствует условию подпункта 3 а) пункта 10.1 *«Обязательные требования» Приложения № 3 к Документации о закупке, в котором установлено следующее: «Участник закупки не должен находиться в кризисном финансовом состоянии (данный показатель оценивается в соответствии с Методикой проверки ДРиФС)*   *а) Копия составленных в соответствии с действующим законодательством РФ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний завершенный финансовый год (включающего в себя данные обязательной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный и предшествующий ему финансовый год) , с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме\* и/или извещения о вводе сведений налоговым органом\*\**  *\* Квитанция о приеме должна содержать сведения о номере ИФНС, наименование (код шифрования) файла и дату отправки (приема), а также отметку о наличии электронной подписи налогового органа. В случае если документы, выгружаемые из системы электронного документооборота Участника, не содержат всех требуемых сведений, то Участник должен предоставить бухгалтерскую отчетность с печатью налогового органа.*  *\*\* Извещение о вводе сведений должно содержать сведения о номере ИФНС и наименование (код шифрования) файла, а также отметку о наличии электронной подписи налогового органа. В случае если документы, выгружаемые из системы электронного документооборота Участника, не содержат всех требуемых сведений, Участник должен предоставить бухгалтерскую отчетность с печатью налогового органа»*. |

**ВОПРОС № 12. О признании заявки Участника № 6 соответствующей условиям Документации о закупке.**

**РЕШИЛИ:**

1. Признать заявку Участника № 6 соответствующей условиям Документации о закупке и принять ее к дальнейшему рассмотрению.

**ВОПРОС 13: О признании закупки несостоявшейся.**

**РЕШИЛИ:**

1. Признать закупку несостоявшейся на основании подпункта 4.15.1 а) Документации о закупке, так как по результатам рассмотрения заявок принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки.

**Секретарь Закупочной комиссии Тулаганова Ю.О.**